

**MLB-C Détermination de l'humidité en un tournemain : dessiccateur avec 20 emplacements de mémoire et écran graphique**



|  |  |
| --- | --- |
| [[C:\Users\samsung\Desktop\Détermination de l'humidité en un tournemain   dessiccateur avec 20 emplacements de mémoire et écran graphique - KERN & SOHN GmbH_files\img-hr-mlb-c.jpg](http://www.kern-sohn.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=largepic&wkid=140542146531877&ls=fr&nochache=1405421868-13295&artnum=MLB-C|-|-|130)](http://www.kern-sohn.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=largepic&wkid=140542146531877&ls=fr&nochache=1405421868-13295&artnum=MLB-C|-|-|130) |  |
| 89, Moussa Ben Noussair,Tanger, Maroctél: (+212)(0)5 39 33 19 87Mail :contact@inlab.ma Web : www.inlab.ma     |  | | --- | |  | |  |

* [DESCRIPTION](javascript:void(null);" \o "DESCRIPTION)
* [ACCESSOIRES](javascript:void(null);)
* Afficheur graphique LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 14 mm
  + C:\Users\samsung\Desktop\Détermination de l'humidité en un tournemain   dessiccateur avec 20 emplacements de mémoire et écran graphique - KERN & SOHN GmbH_files\symbol-cat-verweis-01.jpg Affichage en % d'humidité
  + C:\Users\samsung\Desktop\Détermination de l'humidité en un tournemain   dessiccateur avec 20 emplacements de mémoire et écran graphique - KERN & SOHN GmbH_files\symbol-cat-verweis-02.jpg Teneur actuelle en humidité en %
  + C:\Users\samsung\Desktop\Détermination de l'humidité en un tournemain   dessiccateur avec 20 emplacements de mémoire et écran graphique - KERN & SOHN GmbH_files\symbol-cat-verweis-03.jpg Impression en % d'humidité
  + C:\Users\samsung\Desktop\Détermination de l'humidité en un tournemain   dessiccateur avec 20 emplacements de mémoire et écran graphique - KERN & SOHN GmbH_files\symbol-cat-verweis-04.jpg Type de dessiccation Standard
  + C:\Users\samsung\Desktop\Détermination de l'humidité en un tournemain   dessiccateur avec 20 emplacements de mémoire et écran graphique - KERN & SOHN GmbH_files\symbol-cat-verweis-05.jpg Mode de coupure
  + C:\Users\samsung\Desktop\Détermination de l'humidité en un tournemain   dessiccateur avec 20 emplacements de mémoire et écran graphique - KERN & SOHN GmbH_files\symbol-cat-verweis-06.jpg Temps de dessiccation écoulé
  + C:\Users\samsung\Desktop\Détermination de l'humidité en un tournemain   dessiccateur avec 20 emplacements de mémoire et écran graphique - KERN & SOHN GmbH_files\symbol-cat-verweis-07.jpg Température actuelle
  + C:\Users\samsung\Desktop\Détermination de l'humidité en un tournemain   dessiccateur avec 20 emplacements de mémoire et écran graphique - KERN & SOHN GmbH_files\symbol-cat-verweis-08.jpg Processus actif de dessiccation
* Radiatuer aux rayons infrarouges 400 W
* Mémoire interne pour le déroulement automatique de 20 programmes complètes de séchage (12 caractères libres par emplacement de mémoire)
* La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle mesure
* Les fentes de ventilation plus importantes dans le capot chauffant, combinées à la fenêtre de visualisation des échantillons sous forme de grille métallique, permettent un dégagement plus rapide de l'humidité et en conséquence des temps de séchage plus courts
* Programmes de séchage avec fonction de séchage optimisée pour un réchauffement des échantillons plus rapide et en conséquence des temps de séchage plus courts
* 10 coupelles pour échantillons incluses
* Manuel pratique: Nombreux exemples pratiques dans le mode d'emploi

| **Référence article** | **Lecture  [d] g** | **Repro- ductibilité  g** | **Option Cert. d'étalonnage DKD** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLB 50-3C | 0,001 | 0,003 | 1C:\Users\samsung\Desktop\Détermination de l'humidité en un tournemain   dessiccateur avec 20 emplacements de mémoire et écran graphique - KERN & SOHN GmbH_files\Bullet_Ja.gif |

89, Moussa Ben Noussair,Tanger, Maroc.él: (+212)(0)5 39 33 19 87Mail :contact@inlab.ma Web : www.inlab.ma